ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта:

Наименование работы: Поставка контейнеров рефрижераторных (20 футов, 40 футов).

Пояснительная часть:
Приобретение оборудования для организации хранения продуктов питания. Контейнер рефрижераторный 20 футовый (режим работы от -25С до +25С) – 1 шт. Контейнер рефрижераторный 40-футовый (режим работы от -25С до +25С) – 1 шт.

Место поставки:

Срок поставки:
Не позднее 00.00.202_ г.

1. Основные технические характеристики
	Бренд
	Carrier

	Модель
	ThinLINE

	Габариты
	20 футов
	40 футов

	Год выпуска
	Не ранее 2010

	Контроллер
	ML-1, ML-2, ML-2i, ML-3

	Тип компрессора
	Поршневой

	Габариты
	Длина: 6 058 мм, Ширина: 2 438 мм,
Высота: 2 896 мм
	Длина: 12 192 мм, Ширина: 2 438 мм,
Высота: 2 896 мм

	Внутренние размеры
	Длина: 5 513 мм. Ширина: 2 284 мм.
Высота: 2 557 мм
	Длина: 11 570 мм. Ширина: 2 285 мм.
Высота: 2 526 мм

	Дверные проемы
	Ширина: 2 416 мм. Высота: 2 580 мм
	Ширина: 2 900 мм. Высота: 2 450 мм

	Объем м³
	33
	60

	Температурный режим
	от -25 до + 25

	Энергопотребление
	5,5 кВт/ч

	Подключение
	380/460V ±10% / 3 фазы / 50-60 Hz ±2.5%

	Грузоподъемность
	22 200 кг
	27 000 кг

	Масса
	2 870 кг
	4 600 кг

	Количество вмещаемых европаллет
	10
	23

	Теплопроизводительность
	5000–5200 кКал/час

	Хладопроизводительность
	3400–4200 кКал/час

	Применяемые хладагенты
	R134А


2. Требования к поставляемому оборудованию

Все контейнеры должны соответствовать следующим характеристикам:
· контейнеры могут быть новыми или бывшим в употреблении, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений;
· внешний вид: отсутствие дыр, повреждений, масляных пятен, очагов коррозии;
· присутствие посторонних запахов не допустимо;
· распашные двери должны быть без дефектов;
· замочная система должна быть в рабочем состоянии;
· необходима целостность фурнитуры, уплотнителя и его качественная фиксация;
· обязательное предоставление государственной таможенной декларации (ГТД и ДТ) подтверждающая право беспрепятственного, законного владения и использования контейнера на территории России;
· герметичность (WWT-wind&water tight condition - водо и ветронепроницаемые);
· с действущей табличкой КБК (соответствие международной Конвенции по безопасности контейнеров=CSC plate valid);
· соответствие TIR конвенции (для перевозки автотранспортом).
3. Требования к документации
Перечень документации, обязательной для представления:
· документы, подтверждающие наличие оборудования в фактическом владении;
· документы, подтверждающие соответствие нормативным требованиям по безопасности;
· фотографии контейнеров, характеризующие внешнее техническое состояние, а именно фотографии контейнера снаружи со всех четырех сторон, вид сверху, состояние запорных механизмов, фотографии, характеризующие состояние внутри контейнера, фотографии рефрижераторной установки, фотографии таблички КБК/паспорта контейнера.
4. Гарантия
Гарантия качества оборудования - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 6 месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12).
Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу с момента приемки Заказчиком.
